1Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques

Version française duNetwork-boot-HOWTO

Brieuc Jeunhomme <bbp@via.ecp.fr>

Logilab S.A.

Adaptation française: Nicolas Jadot

Version : 0.3.fr.1.0

2004-09-09

Historique des versions

Version 0.3.fr.1.0

2004-09-09

NJ Première version française

Version 0.3

2002-04-28 bejInsertion de retours d'expérience, ainsi que des liens vers différents projets

Version 0.2.2

2001-12-08 dcm Placé sous licence GFDL

Version 0.2.1

2001-05-21 logilab Bibliographie terminée

Version 0.2

2001-05-19 bejPlusieurs amélioration et ajout des retours d'expérience de Ken Yap

Version 0.1.1

2001-04-09 logilab Premier brouillon public

Version 0.1

2000-12-09 bej Brouillon initial

Résumé

Ce document explique comment mettre rapidement en œuvre un serveur sous linux pouvant fournir tout ce qui est nécessaire à un client linux pour démarrer sur un réseau IP. Il inclut des éléments extraits du Diskless-HOWTO, du

Diskless-root-NFS-HOWTO, de la documentation du noyau linux, des pages du projet etherboot et de linux terminal server project, ainsi que de l'expérience personnelle de l'auteur, acquise lorsqu'il travaillait pour Logilab. Eventuellement, ce document peut rendre obsolètes le Diskless-HOWTO et le Diskless-root-NFS-HOWTO. Veuillez noter également que vous trouverez d'autres informations utiles dans le guide pratique "De la mise sous tension à la ligne de commande bash" et dans le Thin-Client-HOWTO, ainsi que sur la page écrite par Claus-Justus Heine sur le basculement entre pages NFS.

Table des matières

................................................................................................................... 2

.......................................................................................... 2

..................................................................................................... 2

..................................................................... 3

............................................................................................................ 4

...................................................................... 4

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 2 .............................................................................................. 5

.................................................................................................. 5

................................................................................... 5

................................................................................... 5

.................................................................................................. 6

........................................................................ 6

........................................................................ 6

......................................................................................................... 6

................................................................................... 7

................................................................................................ 8

........................................................................................................ 8

................................................................................................... 8

................................................................................................................ 10

....................................... 10

................................................................. 10

/var /etc .............................................................................. 11

.................................................................................................. 13

............................................................................................................. 13

....................................................................................................... 13

........................................................................ 14

......................................................... 14

.................................................................. 14

............................................. 14

.................................................................................... 14

................................................................................................... 15

....................................................... 19

.......................................................................... 19

.............................. 19

....................................................... 19

........................................................................................ 20

.......... 20

8.5. Se débarasser des messages d'erreur au sujet de/etc/mtab ou de répertoires non dé-

............................................................................... 21

...................................................... 21

..................................................................................... 22

............... 23

............................................................................... 24

Références ....................................................................................................................... 24

1. Introduction

1.1. De quoi parlons-nous ?

dur local.

1.2. Remerciements

http://www.logilab.org]

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 3 réseau d'une station linux.

ont beaucoup aidé à la qualité de ce guide

1.3. Plaidoyer pour les stations sans disque

1.3.1. Acheter est plus rentable que construire

ce qui en réduit le coût unitaire.

1.3.2. Avantages des stations sans disque

comme le standard.

L'écran sera muni des prises pour clavier, souris, réseau et alimentation électrique.

Les bénéfices à attendre d'une machine sans disque sont les suivants : • le coût de maintenance est éliminé.

• Toutes les sauvegardes sont centralisées sur un unique serveur central. • seuls les serveurs en ont la nécessité. •

• en œuvre en utilisant des disques RAID sur le serveur. • copie de ce programme sera chargée en mémoire.

• Le nombre d'administrateurs système nécessaire à la maintenance d'un unique serveur est très réduit.

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 4 • Aucune administration du poste client. Les stations sans disque sont sans maintenance et sans soucis.

• La durée de vie d'une station sans disque est plus élevée. • sans disque. • nés. • trop fragile.

1.4. Exigences

1.4.1. Exigences matérielles

implantent le protocole BOOTP.

pas crucial pour de telles installations.

1.4.2. Exigences logicielles

pour plus d'information à ce sujet).

etherboot http://etherboot.sourceforge.net] http://www.ltsp.org/ contrib/.

1.5. Références et documentation associée

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 5 sur la page de manuel d'exports.

[http://www.ltsp.org]

[http://etherboot.sourceforge.net].

/usr/src/linux/Documentation /usr/src/linux toire où résident les sources du noyau.

1.6. Retour d'expérience

<bbp@via.ecp.fr> également utiliser l'adresse<contact@logilab.fr>.

1.7. Mentions légales

http:// www.fsf.org/licenses/fdl.html.

2. Panorama du démarrage sans disque

Vous pensez qu'il est temps de passer aux choses sérieuses ? C'est parti.

2.1. Récupérer les paramètres IP

supplémentaires de configuration : •

/tftpboot/192.168.42.12 cette solution est très dépendante de l'implémentation. • que nous utiliserons.

• DHCP : une extension de BOOTP.

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 6 2.2. Charger le noyau

mknbi imggen mknbi devra également être utilisé pour modifier les noyaux qui seront inscrits sur une ROM.

2.3. Monter le système de fichiers racine

(qui peut se trouver sur un troisième serveur).

est chargée par TFTP.

2.4. Terminer la procédure de démarrage

/etc/fstab réseau au démarrage.

3. Construire le noyau

toujours le faire plus tard.

/tftpboot

BOOTP à partir de zImage est kernel, et que la racine NFS est sous/nfsroot.

Saisissez les commandes suivantes sur le serveur (le paquetage mknbi doit être installé) :

# cd /tftpboot

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 7

# chmod 0555 zImage

# chown root:root zImage

# mknbi-linux zImage --output=kernel

--rootdir=/nfsroot est nécessaire) :

# mv -f kernel tmpkernel

# imggen -a tmpkernle kernel

# rm -f tmpkernel pas nécessaires si vous comptez vous servir d'un support local au client.

3.1. Racine sur un disque virtuel

du support de NFS, ou le compiler en tant que module.

Documentation/initrd.txt prévenir que je n'ai jamais essayé :).

                   /linuxrc

/linuxrc /

             /linuxrc /sbin/init que vous désirez, et d'arrêter l'ordinateur.

/tmp/rootfs. Il faut maintenant créer l'image du disque virtuel. Une méthode simple est :

• phérique (/dev/ram0).

• Créez un système de fichiers vide de la taille appropriée sur ce périphérique :

# mke2fs -m0 /dev/ram0 300

• Montez ce périphérique quelque part :

# mount -t ext2 /dev/ram0 /mnt

• /linuxrc l'avez pas fait dans/tmp/rootfs/linuxrc :

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 8

# cp -a /tmp/rootfs/* /mnt

• Démontez le disque virtuel :

# umount /mnt

• Sauvegardez l'image du disque virtuel dans un fichier et libérez la :

# dd if=/dev/ram0 of=initrd bs=1024 count=300

# freeramdisk /dev/ram0 mknbi-li-nux /tftpboot/zImage que l'image du disque virtuel est/tmp/initrd) :

# cd /tftpboot

# chmod 0555 zImage

# chown root:root zImage

# rdev zImage /dev/ram0

# mknbi-linux zImage --output=kernel

--rootdir=/dev/ram0 /tmp/initrd

4. Configuration des démons

4.1. Démon NFS

/etc/exports et no_root_squash pour tout, le réglage fin sera fait plus tard.

Bien sûr, le serveur NFS est inutile si vous envisagez d'utiliser un disque virtuel sur vos clients.

4.2. Démon BOOTP

                                                                 /etc/
bootptab, et sa syntaxe est décrite dans la page de manuel de bootptab. Créons ce fichier.

valables pour tous les clients :

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 9

       .default\

                :sm=votre masque de sous-réseau\

                :ds=adresse IP du serveur de noms \

                :ht=ethernet\

                :dn=nom de domaine\

                :gw=adresse IP de la passerelle\

                :sa=adresse IP du serveur TFTP\

                :bf=chemin d'accès à l'image du noyau\

                :rp=chemin d'accès à la racine\

                :hn et de l'implémentation de BOOTP utilisée, mais cela fonctionnera dans la plupart des cas.

forme :

        nom du client\

                :ha=adresse MAC du client\

                :ip=adresse IP du client

L'adresse MAC est l'adresse matérielle du client en hexadécimal, sans les ':'.

Voici un exemple de fichier /etc/bootptab :

              .default\

                      :sm=255.255.0.0\

                      :ds=192.168.0.2\

                      :ht=ethernet\

                      :dn=frtest.org\

                      :gw=192.168.0.1\

                      :sa=192.168.0.2\

                      :bf=/tftpboot/kernel\

                      :rp=/nfsroot\

                      :hn

              foo\

                      :ha=001122334455\

                      :ip=192.168.2.12

              bar\

                      :ha=00FFEEDDCCBB\

                      :ip=192.168.12.42\

                      :ds=192.168.2.42 dans vos scripts de démarrage), ou ajoutez la ligne suivante à votre fichier/etc/inetd.conf :

        bootps dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd bootpd -i -t 120

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 10

/etc/bootptab le programme bootptest.

4.3. TFTP

/etc/inetd.conf /tftpboot répertoire contenant l'image du noyau) :

        tftp dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd in.tftpd /tftpboot

                                   /tftpboot pas les fichiers s'ils ne sont pas lisible par tout le monde.

nombreux, cherchez plutôt du côté d'xinetd, ou lancez le démon TFTP isolément.

un héros avant d'entamer la construction du système de fichiers racine de vos clients.

5. Configuration des clients, construction du système de fichiers racine

vous préparez vous à de nombreux essais et erreurs.

temps) si cela vous dit :=), mais je n'expliquerai pas cela ici.

5.1. Créer les premiers fichiers et répertoires

/home mkdir

                         /mnt /root /tmp

                          /tmp

             /tmp /bin /sbin /boot /usr

                                              /proc de leur utilisateur.

/lib les clients réside sur le serveur dans/usr/src/linux, et que la racine est dans /nfsroot) :

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 11

# cd /usr/src/linux

# make modules_install INSTALL_MOD_PATH=/nfsroot

                       System.map /nfsroot/boot

            fastboot si vous ne comptez pas monter de disque dur :

# cd /nfsroot

# touch fastboot

# chmod 0 fastboot fsck chaque fois :

# cd /nfsroot/sbin

# ln -s ../bin/true fsck.nfs

         /dev /nfsroot

                                                      /dev

                                                     /dev le copier sur un disque virtuel si vous voulez avoir plusieurs clients et ne pas utiliser devfs.

5.2. Les répertoires /var et /etc

                                                 /nfsroot

                   /var /nfsroot/var/log

/nfsroot/var/run /nfsroot/var/
spool/mail

                                             /nfsroot/etc à la volée durant le processus de démarrage.

/dev /tmp /var /etc effectue ces modifications :

        # cette partie uniquement si vous n'utilisez pas devfs

        mke2fs -q -i 1024 /dev/ram0 16384

        mount -n -t ext2 -o rw,suid,dev,exec, \

            async,nocheck /dev/ram0 /dev

        # cette partie dans tous les cas

        mke2fs -q -i 1024 /dev/ram1 16384

        mount -n -t ext2 -o rw,suid,dev,exec, \

            async,nocheck /dev/ram1 /tmp

        chmod 1777 /tmp

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 12

        cp -a /etc /tmp

        mke2fs -q -i 1024 /dev/ram2 16384

        mount -n -t ext2 -o rw,suid,dev,exec, \

            async,nocheck /dev/ram2 /etc

        find /tmp/etc -maxdepth 1 -exec cp -a '{}' /etc ';'

        mount -f -t ext2 -o rw,suid,dev,exec, \

            async,nocheck,remount /dev/ram2 /etc

        mount -f -o remount /

        cp -a /var /tmp

        mke2fs -q -i 1024 /dev/ram3 16384

        mount -t ext2 -o rw,suid,dev,exec, \

            async,nocheck /dev/ram3 /var

        find /tmp/var -maxdepth 1 -exec cp -a '{}' /var ';'

                   /etc

                                                 /etc bootpc est installé dans l'arborescence des stations) :

        IPADDR="$(bootpc | awk '/IPADDR/ \

                                {

                                  match($0,"[A-Za-z]+")

                                  s=substr($0,RSTART+RLENGTH)

                                  match(s,"[0-9.]+")

                                  print substr(s,RSTART,RLENGTH)

                                }

                               ')"

        HOST="$(bootpc | awk '/HOSTNAME/ \

                              {

                                match($0,"[A-Za-z]+")

                                s=substr($0,RSTART+RLENGTH)

                                match(s,"[A-Za-z0-9-]+")

                                print substr(s,RSTART,RLENGTH)

                              }')"

        DOMAIN="$(bootpc | awk '/DOMAIN/ \

                                {

                                  match($0,"[A-Za-z]+")

                                  s=substr($0,RSTART+RLENGTH)

                                  match(s,"[A-Za-z0-9-.]+")

                                  print substr(s,RSTART,RLENGTH)

                                }')" ifconfig host local.

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 13 client.

5.3. Derniers détails

 /var

/nfsroot/etc/syslog.conf par le fichier suivant (man syslog.conf pour plus de détails) :

        *.*     /dev/tty12

        *.*     nom ou adresse IP du serveur contenant les logs syslogd de manuel de syslogd).

logrotate logrotate /etc/logrotate.conf

        # rm -f /etc/logrotate.conf

        # touch /etc/logrotate.conf

                             /var/log

             /nfsroot/etc/fstab

                                                                     /
var/spool/mail réseau. Vous pourrez vouloir également ajouter une entrée pour/home dans ce fichier.

/nfsroot/etc/mtab

/fastboot /fsckoptions /forecfsck.

devraient tous être redirigés vers l'emplacement d'un ramdisk si vous utilisez plusieurs clients.

5.4. Essais...

/nfsroot rien oublié. Et tentez de démarrer un client.

5.5. Une erreur !

/

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 14

nfsroot apparaissant pendant la séquence d'arrêt ;=P.

6. Différentes manières de récupérer le noyau

résoudre ce problème.

6.1. Interfaces réseaux à capacités bootp ou DHCP

bootp ou DHCP, aussi il suffit de configurer les opérations bootp ou DHCP dans le BIOS, et tout est dit.

6.2. Noyau sur disquette ou disque dur local

les répertoire/var, /tmp, et /dev...

comme :

# dd if=zImage of=/dev/fd0 bs=8192 boot-disk-HOWTO http://www.traduc.org/docs/HOWTO/vf/

Bootdisk-HOWTO.html] à ce sujet.

6.3. Chargeur de démarrage sans noyau sur un support local

l'image du noyau par le réseau. Quelques-un sont listés ci-dessous :

• netboot [http://netboot.sourceforge.net], chargeur dédié au démarrage réseau.

• GRUB http://www.gnu.org/software/grub/] de portée vaste.

6.4. Créer les ROM des clients

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 15 vous trouverez des informations sur les EPROM et sur les différents types de composant de mémoire.

Economie->Entreprises->Matériel->Périphériques->Programmateurs http://dir.yahoo.com/

Business_and_Economy/Companies/Computers/Hardware/Peripherals/Device_Programmers/] tez-vous au guide pratique Diskless-HOWTO, section Liste des fabricants de brûleurs d'EPROM.

plus haut.

formations.

6.4.1. EPROM LanWorks

‘mknbi-linux‘ est différente et ne fonctionnera pas avec une PROM BootWare.

patible BootWare aux adresses :

• Paquetage Bwimage : ftp://ftp.ipp.mpg.de/pub/ipp/wls/linux/bwimage-0.1.tgz

• Voir aussi http://www.patoche.org/LTT/net/00000096.html

• ROM de démarrage LanWorks BootWare : http://www.3com.com/lanworks images du type "zImage" sont supportées. Malheureusement, les paramètres noyau sont ignorés.

posez vos questions par courrier électronique à<jochen.kmietsch@tu-clausthal.de>.

6.5. CD-ROM local

<j.w.r.degoede@et.tudelft.nl>) racine sur NFS".

système de fichiers racine sur réseau.

6.5.1. Créer une configuration test

ration test.

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 16 • disque dur et un graveur de CD. • de la configuration test. • sera la configuration de test.

• Démarrez la configuration test.

• Compilez un noyau avec les supports isofs et cdrom inclus (pas en modules). • seule.

• Vérifiez que la configuration de test démarre automagiquement et que tout fonctionne. • le répertoire/test de l'installation principale.

• /test/etc/rc.d/rc.iso démarrage derc.sysinit pour créer le répertoire/var :

                #/var

                echo Creating /var ...

                mke2fs -q -i 1024 /dev/ram1 16384

                mount /dev/ram1 /var -o defaults,rw

                cp -a /lib/var /

• /test/etc/rc.sysint ment après la configuration de PATH :

                #to boot from cdrom

                . /etc/rc.d/rc.iso

• /var créer les liens vers/tmp et /etc/mtab.

                #!/bin/sh

                echo tmp

                rm -fR /test/tmp

                ln -s var/tmp /test/tmp

                ###

                echo mtab

                touch /test/proc/mounts

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 17

                rm /test/etc/mtab

                ln -s /proc/mounts /test/etc/mtab

                ###

                echo var

                mv /test/var/lib /test/lib/var-lib

                mv /test/var /test/lib

                mkdir /test/var

                ln -s /lib/var-lib /test/lib/var/lib

                rm -fR /test/lib/var/catman

                rm -fR /test/lib/var/log/httpd

                rm -f /test/lib/var/log/samba/*

                for i in ‘find /test/lib/var/log -type f‘; do

                  cat /dev/null > $i;

                done

                rm ‘find /test/lib/var/lock -type f‘

                rm ‘find /test/lib/var/run -type f‘

• /etc/issue* /test/etc/rc.local qu'échouer. •

                                              /

# mount -o remount,rw /

6.5.2. Créer le CD

vure de CD-ROM".

6.5.2.1. Créer une image lançable

Aussi allons-nous utiliser syslinux à la place.

• Récupérez le fichier boot.img d'un CD RedHat

• Montez ce fichier n'importe où au travers de l'interface loopback :

# mount boot.img nimporteoù -o loop -t vfat

• Retirez tout de boot.img, à l'exception de ce qui concerne ldlinux.sys et syslinux.cfg.

• Copiez l'image du noyau de la partition de test dans boot.img.

• syslinux.cfg zImage par le nom de votre image :

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 18

                default linux

                label linux

                kernel zImage

                append root=/dev/<le nom de périphérique de votre

                lecteur de CD-ROM>

• Démontez boot.img :

# umount nimporteoù

• /etc/mtab /proc/mounts /dev/ loop0, aussi libérez le par :

# losetup -d /dev/loop0

6.5.2.2. Créer l'image ISO

lecture seule, il est temps de créer l'image ISO du CD :

• Copiez boot.img dans /test • dispose de suffisament d'espace libre.

• Créez l'image avec :

                  # mkisofs -R -b boot.img -c boot.catalog -o boot.iso /test

6.5.2.3. Vérifier l'image ISO

• Montez l'image par l'intermédiaire du périphérique loopback :

                  # mount boot.iso quelquepart -o loop -t iso9660

• Démontez boot.iso :

                  # umount somewhere

• /etc/mtab /proc/mounts /dev/ loop0, aussi libérez le par :

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 19

# losetup -d /dev/loop0

6.5.2.4. Ecrire le véritable CD

cdrecord

            # cdrecord -v speed=<vitesse de

            gravure> dev=<chemin au périphérique générique scsi

            de votre graveur> boot.iso

6.5.3. Démarrer et tester le CD

Tout est dit dans le titre ;)

7. Comment créer des stations MS-Windows sans disque ?

VMWare http://www.vmware.com] plex86 http://www.plex86.org] de manière transparente MS-Windows sur une machine linux.

8. Problèmes, trucs, difficultés et liens utiles

8.1. Traiter les fichiers spécifiques aux stations de manière transparente

                                                                     /
var

     monfichier monfichier$$IP=10.2.12.42$$ le renvoi à la place du fichiermonfichier s'il est disponible.

8.2. Réduire l'occupation de la mémoire des stations

/tmp /var/tmp la commande suivante, exécutée depuis le serveur :

        # mkdir /nfsroot/tmp/var

        # chmod 0 /nfsroot/tmp/var

        # ln -s /tmp/var /nfsroot/var/tmp

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 20 riques en mode bloc pendant la compilation du noyau.

8.3. Partition swap sur NFS

complète de cette fonctionnalité est disponible àhttp://www.instmath.rwth-aachen.de/~heine/nfs-swap/.

                      /usr/src/linux /usr/
src/patch. Utilisez la commande suivante :

        # cat ../patch | patch -p1 -l -s réseau (EXPERIMENTALE) et Partiton d'échange par NFS (EXPERIMENTALE) .

/mnt/swap dans les scripts d'initialisation des stations clientes) :

        # dd if=/dev/zero of=/mnt/swap/swapfile bs=1k count=20480

 # mkswap /mnt/swap/swapfile

 # swapon /mnt/swap/swapfile fichier d'échange...

les données transférées.

8.4. Echange sur un périphérique réseau en mode bloc

(NBD - Network Block Device)

du moins avec des noyaux récents.

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 21 code du noyau. Mais la plupart de ses caractéristiques s'appliquent également à cette méthode.

mkswap mkswap la commande à exécuter sur le serveur est :

        # dd if=/dev/zero of=/swap/swapfile bs=1k count=20480

 # nbd-server NBDclient 1024 /swap/swapfile

 # mkswap /swap/swapfile

Maintenant, le client doit utiliser la commande suivante :

        # swapon /dev/nd0 dants des noms ou adresses IP des stations.

mkswap swapon d'échange. La seconde méthode est plus proche de celle du fichier d'échange sur NFS que la première.

8.5. Se débarasser des messages d'erreur au sujet de / etc/mtab ou de répertoires non démontés lors de la séquence d'arrêt;

Les commandes suivantes, exécutées sur le serveur, devraient résoudre le problème :

        # ln -s /proc/mounts /nfsroot/etc/mtab

        # touch /nfsroot/proc/mounts

8.6. Installer de nouveaux paquetages sur les stations

favori. Pour changer la racine vers l'endroit approprié, utiliser la commande suivante :

        # chroot /nfsroot indique à dpkg où est la racine du système cible.

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 22 A. Composants mémoire persistants

Cette section décrit brièvement les différents types de composants mémoire : • est similaire à une PROM, mais son effacement se fait électriquement. • tubes fluorescents, cette fenêtre est couverte, en utilisation normale, d'un masque opaque. • flash le sont par blocs. Cela rend la mémoire flash plus rapide. • une marque déposée de Ramtron. •

Dans ce cas, la NVRAM est une combinaison de composants SRAM et EEPROM.

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 23 • comme les EEPROM, sont à la fois plus rapides et moins coûteuses que la mémoire bulle. • malisation.

B. Déterminer la capacité et la vitesse d'une EPROM à destination d'un adaptateur réseau

réseau.

pas produites sur la chaîne principale de fabrication.

debug prévu pour une EPROM de 16 Ko, et qu'il vous faut essayer une EPROM de plus grande capacité.

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 24 naturel contenu d'une ROM de 16 Ko pour créer une image de 32 Ko à l'usage du programmateur d'EPROM.

      # (perl -e 'print "\xFF" x 16384'; cat bin32/3c509.lzrom) > 32kbimage mémoire avant de s'exécuter. Il parait que Netboot fait de même.

http://www.canb.auug.org.au/~millerp/srecord.html http://etherboot.sourceforge.net/bin2intelhex.c l'utilitaire objcopy, inclus dans le paquetage binutils :

      # objcopy --input-target binary --output-target ihex binary.file intelhex.file

      # objcopy --input-target ihex --output-target binary intelhex.file binary.file ambiguité dans les spécifications originelles.

C. Fournisseurs de stations sans disques

Le guide pratique original "Machines sans disque" mentionne les noms des fournisseurs suivants :

• http://www.lsl.com où tous les modèles sont listés. Téléphone : 1-888-LINUX-88.

• Diskless Workstations Corporation, USA http://www.disklessworkstations.com.

• Unique Systems of Holland Inc., Ohio, USA http://www.uniqsys.com

Références

http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Diskless-HOWTO.html.

Guide pratique de l'amorçage sur réseau et des systèmes de fichiers racine exotiques 25 http:// www.linuxdoc.org/HOWTO/Diskless-root-NFS-HOWTO.html.

http://www.traduc.org/docs/HOWTO/vf/Bootdisk-HOWTO.html.

[ltsp] linux terminal server project. http://www.ltsp.org.

[plume] plume. http://plume.sourceforge.net.

[logilab] Le site web de Logilab.org. http://www.logilab.org.

http://www.traduc.org/docs/HOW-

TO/vf/From-PowerUp-to-bash-prompt-HOWTO.html.

[ThinClient] Guide pratique "Clients légers". http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Thin-Client-HOWTO.html.

[cdwriting] Guide pratique "Gravage de CD" . http://www.traduc.org/docs/HOWTO/vf/CD-Writing-HOWTO.html.

[etb] Le projet etherboot. http://etherboot.sourceforge.net.

[VMWare] VMWare. http://www.vmware.com.

[plex86] plex86. http://www.plex86.org.